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	№
	Наимено
вание
	 
	Описание
	к-во
	ед.
	Цена без НДС
	Цена с НДС
	Сумма
	

	активное оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Камера купольная
	обзор лифтов и входов в подъезд
	RVi-IPC32DNS (3.6 мм)                                                                                                                       1/2.8" КМОП-матрица, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Мегапиксельный объектив: 3.6 мм; ИК-подсветка до 15 м Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Питание: PoE / DC12 В; Габаритные размеры: 94x89 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-PSS
	2  
	шт
	2 231 250
	2 677 500
	5 355 000
	

	2
	Камера внешняя
	обзор периметра: арка, 
	RVi-IPC41DNS (3.6 мм)                                                                                                                        1/3" КМОП-матрица Aptina, мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Максимальное разрешение и скорость трансляции: 1280х960 (15 к/с), 1280x720 (25 к/с);кол-во потоков 2 (H.264 1280х960 (15 к/с), 704x576 (25 к/с)/MJPEG 1280х960 (15 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.6 цвет / 0.01 лк @ F1.6 ч/б / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Объектив 3.6 мм; ИК-подсветка до 15 м Соответствие стандартам ONVIF; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур: -40…+60°С; Питание: PoE / DC12 В; Габаритные размеры: 145x64.5 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-PSS
	4  
	шт
	1 680 000
	2 016 000
	8 064 000
	

	3
	 
	 
	Устройство защиты от перенапряжений для видеолиний витая пара, RJ45 разъемы, защита 2-х пар, 2-х уровневая защита;
	4  
	шт
	175 000
	210 000
	840 000
	

	4
	Регистра
тор
	 
	RVi-IPN8/1-4P                                                                                                                                    NVR (Network Video Recorder); Количество видео потоков для          записи: 8; Количество портов PoE: 4; 1 выход VGA + 1 HDMI; Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 704х576 (D1) @ 200 к/с / 1280х720 (720р) @ 200 к/с /  1920х1080 (1080p)  @ 200 к/с; 1 HDD SATA до 4 ТБ; Тревожные вх./вых.: 8/3; Воспроизведение: 1-4-8 каналов видео; LAN:  Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD), мониторинг через мобильные устройства; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi (кроме RVi-IPC11 И RVi-IPC11W), Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А; Питание PoE: 48В DC / 1A, max 15Вт на каждый порт PoE; Габаритные размеры: 375×285×45 мм
	1  
	шт
	2 520 000
	3 024 000
	3 024 000
	

	5
	Коммута
тор
	 
	D-Link DES-1016D, 16-Port 10/100 Switch
	1
	шт
	568 750
	682 500
	682 500
	

	6
	Патч панель
	 
	LANMASTER, 16 портов POE, 2 класс, адаптер питания в комплекте, 1U
	1
	шт
	1 575 000
	1 890 000
	1 890 000
	

	7
	монитор
	 
	 
	1
	шт
	1 050 000
	1 260 000
	1 260 000
	

	8
	Бесперебойник
	 
	 
	1
	шт
	630 000
	756 000
	756 000
	

	9
	жесткий диск
	 
	Жесткий диск 2.0Tb WD RE WD2000FYYZ SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64Mb, Raid edition
	1
	шт
	2 187 500
	2 625 000
	2 625 000
	

	
	ИТОГО активное оборудование
	24 496 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Описание
	к-во
	ед.
	Цена без НДС
	Сумма НДС
	Сумма
	

	

	1
	Монтаж камер видеонаблюдения, на высоте 2,5м
	6
	шт
	157 500
	Без НДС
	945 000
	

	2
	Прокладка кабеля 
	300
	м
	15 750
	Без НДС
	4 725 000
	

	
	ИТОГО монтажных работ
	5 670 000
	

	

	1
	Каллибровка и настройка камеры
	6
	шт
	84 000
	Без НДС
	504 000
	

	2
	Установка и настройка регистратора
	1
	шт
	1 050 000
	Без НДС
	1 050 000
	

	3
	Организация и настройка работы ЛВС
	300
	м
	1 050
	Без НДС
	315 000
	

	
	ИТОГО пусконаладочных работ
	1 869 000
	

	
	ИТОГО работы
	7 539 000
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